적 합 성 명 서 (Conformity Certificate)
Hisen Tech · Fluxgate Precision Current Sensor
	항목
	내용

	Manufacturer
	Hisen Tech

	Product
	Fluxgate Precision Current Sensor

	Model / P.N.
	모델별 기입

	Serial No.
	제품별 기입

	Certificate No.
	기입

	Sensor Method
	Fluxgate / Closed-Loop Compensation

	Measurement
	DC 및 저주파 전류

	Accuracy
	Total Accuracy 0.01%* 목표

	Response
	1 μs* 목표

	Operating Temperature
	−20 ~ +80°C* 목표

	Output
	보상권선 전류에 비례하는 전류 출력

	External Magnetic Field
	영향 최소화를 위한 자기회로 / 차폐 구조

	Inspection
	외관, 전기특성, 영점, 출력, 정확도, 선형성, 응답, 온도특성



* 표시값은 개발 목표값이며 최종 보증 사양은 공식 데이터시트와 실제 검사 결과를 기준으로 확정합니다.
본 문서는 제조사 발행 문서이며 제3자 공인 인증을 의미하지 않습니다.




